**Таблица расчета количества кирпича в 1 м2 и 1 м3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид продукции  | Размеры,мм | Количество кирпича без учета толщины растворного шва, шт | Количество кирпича с учетом толщины растворного шва 10мм, шт |
| Длина, L | Ширина, В | Высота, Н |
| 1 | 1м3 кладки кирпича одинарного | 250 | 120 | 65 | 512 | 394 |
| 2 | 1м3 кладки кирпича утолщенного | 250 | 120 | 88 | 378 | 302 |
| 3 | 1м3 кладки камня керамического 2,1НФ | 250 | 120 | 140 | 238 | 198 |
| 4 | 1м3 кладки камня керамического крупноформатного 7,0НФ | 250 | 250 | 219 | 73 | 65 |
| 5 | 1м3 кладки камня керамического крупноформатного 8,3НФ | 500 | 170 | 190 | 62 | 55 |
| 6 | 1м3 кладки камня керамического крупноформатнорго 10,7НФ | 380 | 250 | 219 | 48 | 43 |
| 7 | 1м3 кладки камня керамического крупноформатного 14,3НФ | 510 | 250 | 219 | 36 | 33 |
| 8 | 1м3 кладки кирпича керамического "Евро" одинарного | 250 | 85 | 65 | 723 | 539 |
| 9 | 1м3 кладки кирпича керамического "Евро" утолщенного | 250 | 85 | 88 | 535 | 419 |
| 10 | 1м3 кладки кирпича клинкерного полнотелого 0,92НФ | 250 | 130 | 55 | 559 | 423 |
| 11 | 1м2 кладки камня керамического 2,1НФ (толщина клдаки 120мм) | 250 | 120 | 140 | 29 | 26 |
| 12 | 1м2 кладки камня керамического крупноформатного 7,0НФ (толщина кладки 250мм) | 250 | 250 | 219 | 19 | 17 |
| 13 | 1м2 кладки камня керамического крупноформатного 8,3НФ (толщина кладки 170мм) | 500 | 170 | 190 | 11 | 10 |
| 14 | 1м2 кладки камня керамического крупноформатного 10,7НФ (толщина кладки 250мм) | 380 | 250 | 219 | 12 | 11 |
| 15 | 1м2 кладки камня керамического крупноформатного 14,3НФ (толщина кладки 250мм) | 510 | 250 | 219 | 9 | 8 |
| 16 | 1м2 кладки кирпича керамического "Евро" одинарного | 250 | 185 | 65 | 61 | 51 |
| 17 | 1м2 кладки кирпича керамического "Евро" утолщенного | 250 | 85 | 88 | 45 | 39 |
| 18 | 1м2 кладки в полкирпича (толщина кладки 120мм) | 250 | 120 | 65 | 61 | 51 |
| 19 | 1м2 кладки в полкирпича (толщина кладки 120мм) | 250 | 120 | 88 | 45 | 39 |
| 20 | 1м2 кладки в один кирпич (толщина кладки 250мм) | 250 | 120 | 65 | 128 | 102 |
| 21 | 1м2 кладки в один кирпич (толщина кладки 250мм) | 250 | 120 | 88 | 95 | 78 |
| 22 | 1м2 кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380мм) | 250 | 120 | 65 | 189 | 153 |
| 23 | 1м2 кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380мм) | 250 | 120 | 88 | 140 | 117 |
| 24 | 1м2 кладки в два кирпича (толщина кладки 510мм) | 250 | 120 | 65 | 256 | 204 |
| 25 | 1м2 кладки в два кирпича (толщина кладки 510мм) | 250 | 120 | 88 | 190 | 156 |
| 26 | 1м2 кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640мм) | 250 | 120 | 65 | 317 | 255 |
| 27 | 1м2 кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640мм) | 250 | 120 | 88 | 235 | 195 |
| 28 | 1м2 кладки кирпича клинкерного полнотелого 0,92НФ | 250 | 130 | 55 | 31 | 27 |
| 29 | 1м2 кладки кирпича ABC-Klinker Ригель-формата 1,6НФ | 490 | 120 | 52 | 40 | 33 |
| 30 | 1м2 кладки кирпича ABC-Klinker Ригель-формата 1,2НФ | 490 | 95 | 52 | 40 | 33 |